

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**

**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas**

**Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro**

**ANEXO “I”**

**PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA**

|  |
| --- |
| **Imóvel:**Posto Regional de Polícia Técnico-Científica – PRPTC de Macaé  **Endereço:** Avenida Aloísio da Silva Gomes, nº 100 - Glória  **Município:** **Macaé**  **Objeto:** Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a **execução de serviços de reforma com modificação do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Macaé**, localizado na Avenida Aloísio da Silva Gomes, nº 100, Glória, município de Macaé, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos |

A CONTRATADA deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado quantitativos mínimos dos serviços de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | | **Unidade** | **Quant** |
| REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | | M2 | 211,35 |
| COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APR OXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUD INAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/ 16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | M2 | 306,62 |
| IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANS ITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIE TILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR ,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRI MER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952 | | M2 | 177,05 |
|  |  | |  |
| PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO ,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | | 999,75 |

As quantidades acima constituem se limites mínimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância técnica ou economicamente relevantes.