ERRATA

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO da SECID torna pública a Errata do item 12.5.9 do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2021 - Processo nº SEI-33/0018/000423/2021

**Onde se lê:**

12.5.9 A comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de atestados técnicos deverá ser exigida para os itens de maior relevância listados abaixo:

 1. Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.

 2. Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "instruções para execução" do DER-RJ ou órgãos similares.

3. Revestimento de concreto asfáltico, com polímero, usinado a quente, com 5cm de espessura, executado com vibro acabadora com controle eletrônico e mesa extensiva de no mínimo 7m.

 4. Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetros: de 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm e 1200 mm junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências.

**Leia-se:**

12.5.9 A comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de atestados técnicos deverá ser exigida para os itens de maior relevância listados abaixo:

 1. Transporte de carga de qualquer natureza;

 2. Imprimação de base de pavimentação;

3. Revestimento de concreto asfáltico, com polímero, usinado a quente;

 4. Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais.

ERRATA

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO da SECID torna pública a Errata do item 12.5.9 do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2021 - Processo nº SEI-33/0018/000424/2021

**Onde se lê:**

12.5.9 A comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de atestados técnicos deverá ser exigida para os itens de maior relevância listados abaixo:

 1. Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.

 2. Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "instruções para execução" do DER-RJ ou órgãos similares.

3. Revestimento de concreto asfáltico, com polímero, usinado a quente, com 5cm de espessura, executado com vibro acabadora com controle eletrônico e mesa extensiva de no mínimo 7m.

 4. Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetros: de 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm e 1200 mm junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências.

**Leia-se:**

12.5.9 A comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de atestados técnicos deverá ser exigida para os itens de maior relevância listados abaixo:

 1. Transporte de carga de qualquer natureza;

 2. Imprimação de base de pavimentação;

3. Revestimento de concreto asfáltico, com polímero, usinado a quente;

 4. Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais.